



根据 AMBA2.0AHB 总线规范，分析并回答如下问题。

1. 下面是一个基于 AHB 总线的结构图，补全图中的连线，并标注同类连线的功能



1. 2. 下图是 AHIB 总线上的一次“突发读传输”，地址从 0x20开始，数据记为 Data（地址）（例如地址0x20对应的数据记为Data（0x20））。请据此补全信号。



1. 上题图的HREADY 信号为低时，代表什么含义？会导致主模块产生什么操作？

